ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Color del producto:**

**Blanquecino.**

**Película:**

**Translucida.**

**Consistencia:**

**Líquido.**

**Viscosidad:**

**Baja (para aplicación con pulverizador o mopa)**

**pH:**

**6.5 a 8.**

**Temp. Transporte y Almacenamiento:**

**Entre 10 y 35 °C**

**Estabilidad:**

**12 meses en envase original cerrado**

**(Proteger de temperaturas extremas)**

**Inflamabilidad:**

**No.**

**Descripción**

Atrapante formulado en base acuosa, diseñado para controlar eficazmente la dispersión de polvo en entornos industriales, logísticos y de mantenimiento edilicio. Su aplicación forma una película de bajo residuo, capturando las partículas suspendidas sin dejar restos grasos ni pegajosos sobre la superficie. Ideal para pisos de hormigón, cerámicos, vinílicos, y otras superficies duras.

**Características**

* Reduce significativamente la re-suspensión de polvo fino.
* No deja película pegajosa ni resbalosa.
* Fácil de aplicar y remover.
* Apto para mantenimiento preventivo diario.
* No requiere enjuague posterior.
* Compatible con sistemas de limpieza mecanizados.

**Usos**

Limpieza de todo tipo de pisos de maderas, mosaicos y lajas.

**Aplicación**

1. Limpiar previamente el área para retirar suciedad gruesa o residuos sueltos.
2. Aplicar con mopa humedecida, paño electrostático o pulverizador manual/automático.
3. Dejar secar naturalmente.
4. Reaplicar según el tránsito y nivel de suciedad.

**Limpieza**

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

**Precauciones**

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 ºC alejado de fuentes de calor. No congelar. Mantener por encima de los 10 ºC.

**Herramientas:**

**Mopa**

**Limpieza:**

**Agua y detergente.**

**Presentaciones**

**KE-320 1L**

**Primeros** **Auxilios**

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Htal.Gutiérrez: (011) 4962-9247.

Policlínico Posadas: (011) 4469-9300.

**Observaciones**

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.